|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара и его количество** | **Функциональные характеристики**  **и потребительские свойства товара** |
| Самоспасатель фильтрующий  \_\_\_ шт. | Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов.  Функциональные свойства:  Время защитного действия самоспасателя - должно быть не менее 30 минут при воздействии продуктов горения в концентрациях установленных в ГОСТ Р 53261-2009, а по опасным химическим веществам - в концентрациях установленных в ГОСТ Р 22.9.09-2005.  В комплект самоспасателя должны входить:  - рабочая часть;  - герметичная упаковка;  - руководство по применению и паспорт (допускается на партию);  - сумка или пластиковый футляр.  В рабочую часть самоспасателя должны входить: капюшон со смотровым окном и комбинированный фильтр (или фильтры).  Потребительские свойства:  1.Капюшон самоспасателя для изоляции подмасочного пространства должен иметь внутреннюю систему самонатяжения оголовья, обеспечивающую плотное прилегание полумаски к лицу независимо от степени натяжения пользователем внешнего оголовья.  2. Капюшон и фильтр (фильтры) самоспасателя при использовании не должны ограничивать подвижность головы и шеи. При движении головы в стороны фильтр (фильтры) не должны упираться в тело пользователя для предотвращения сдвига полумаски (снижения герметичности). Для этого самоспасатель должен иметь боковое расположение фильтра (фильтров).  3. Комбинированный фильтр (фильтры) должен быть надежно закреплен с полумаской без применения резьбовых соединений (резьбовое соединение не исключают возможность произвольного отсоединения фильтра, т.к. пользователи поправляют полумаску держась за фильтр, что может привести к непроизвольному отсоединению).  Сумка самоспасателя должна иметь светоотражающую упаковку.  Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет.  Год выпуска – не ранее 2 квартала 2018 года.  Для обучения и тренировки персонала в комплект поставки должны входить учебный образец самоспасателя (\_\_шт.), учебный фильм на флэш-носителе (1 шт.) и обучающий плакат формата А3, выполненный типографским способом в цвете (\_\_шт.).  Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет.  Год выпуска – не ранее 2 квартала 2018 года.  Качество и безопасность самоспасателя должны подтверждаться сертификатами соответствия на требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ и ГОСТ Р 53261-2009 и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». |

ВНИМАНИЕ:

Средство для обучения поставляются из расчета:

- учебный образец самоспасателя 1 шт. на 100 шт. рабочих самоспасателей;

- учебный фильм на флэш-носителе 1 шт.;

- обучающий плакат формата А3, выполненный типографским способом в цвете 1 шт. на 30 шт. рабочих самоспасателей.

Если у заказчика имеется большая потребность в средствах обучения обращайтесь к менеджеру компании.