|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара и его количество** | **Технические требования к товару** |
| **1** | Рюкзак-укладка  \_\_\_\_ шт. | Рюкзак-укладка предназначен для хранения и переноски лесопожарного инструмента и другого имущества.  Рюкзак должен быть из водоотталкивающей прочной ткани сигнального цвета. Конструкция рюкзака должна иметь клапан для быстрого открывания, место для вкладывания бирки, внутренние карманы и держатели для укладки и закрепления указанных инструментов, а также дополнительные наружные карманы в количестве не менее - 6 шт. (по два с каждой внешней стороны).  Емкость рюкзака должна быть не менее 40 л. . (без учета накладных карманов).  Габаритные размеры рюкзака- укладки, не более 650х350160мм. |
| **2** | Лопата штыковая  \_\_\_\_ шт. | Предназначена для засыпки кромки низовых пожаров грунтом, а также для прокладки минерализованных полос и противопожарных канав.  Черенок лопаты должен быть изготовлен из легкой прочной стальной трубы, диаметром не менее 30 мм, и состоять из 2-х составных частей (каждая длиной не более 60 мм), которые должны соединяться между собой резьбовым соединением.  Штык лопаты должен быть изготовлен из рельсовой стали.  Лопата должна иметь лакокрасочное покрытие для удобства работы и защиты от коррозии.  Длина лопаты в собранном виде должна быть - 110-120 мм.  Вес лопаты должен быть, не более – 1,5 кг. |
| **3** | Хлопушка пожарная  \_\_\_\_ шт. | Предназначена для сбивания (захлестывания) пламени горящей травы, сухой листвы (пала) и иных твердых горючих предметов.  Эффект тушения должен достигаться путем накрытия очага огня поверхностью хлопушки и прекращения, таким образом, доступа кислорода, а также путем сбивания пламени.  Хлопушка должна быть изготовлена из легкой прочной стальной трубы, диаметром не менее 25 мм, и состоять из 3-х составных частей (каждая длиной не более 60 мм), которые должны соединяться между собой резьбовым соединением.  Хлопушка должна иметь лакокрасочное покрытие для удобства работы и защиты от коррозии.  Длина хлопушки в собранном виде должна быть, не менее - 145 мм.  Вес хлопушки должен быть, не более – 1,3 кг. |
|  | Топор  \_\_\_ шт. | Предназначен для обрубания веток и корней при тушении низовых пожаров. |