|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара и его количество** | **Технические требования к товару** |
| **1** | Рюкзак-укладка\_\_\_\_ шт. | Рюкзак-укладка предназначен для хранения и переноски лесопожарного инструмента и другого имущества.Рюкзак должен быть из водоотталкивающей прочной ткани сигнального цвета. Конструкция рюкзака должна иметь клапан для быстрого открывания, место для вкладывания бирки, внутренние карманы и держатели для укладки и закрепления указанных инструментов, а также дополнительные наружные карманы в количестве не менее - 6 шт. (по два с каждой внешней стороны). Емкость рюкзака должна быть не менее 40 л. . (без учета накладных карманов).Габаритные размеры рюкзака- укладки, не более 650х350160мм.  |
| **2** | Лопата штыковая\_\_\_\_ шт.  | Предназначена для засыпки кромки низовых пожаров грунтом, а также для прокладки минерализованных полос и противопожарных канав.Черенок лопаты должен быть изготовлен из легкой прочной стальной трубы, диаметром не менее 30 мм, и состоять из 2-х составных частей (каждая длиной не более 60 мм), которые должны соединяться между собой резьбовым соединением.Штык лопаты должен быть изготовлен из рельсовой стали.Лопата должна иметь лакокрасочное покрытие для удобства работы и защиты от коррозии. Длина лопаты в собранном виде должна быть - 110-120 мм. Вес лопаты должен быть, не более – 1,5 кг.  |
| **3** | Хлопушка пожарная\_\_\_\_ шт. | Предназначена для сбивания (захлестывания) пламени горящей травы, сухой листвы (пала) и иных твердых горючих предметов. Эффект тушения должен достигаться путем накрытия очага огня поверхностью хлопушки и прекращения, таким образом, доступа кислорода, а также путем сбивания пламени.Хлопушка должна быть изготовлена из легкой прочной стальной трубы, диаметром не менее 25 мм, и состоять из 3-х составных частей (каждая длиной не более 60 мм), которые должны соединяться между собой резьбовым соединением.Хлопушка должна иметь лакокрасочное покрытие для удобства работы и защиты от коррозии.  Длина хлопушки в собранном виде должна быть, не менее - 145 мм. Вес хлопушки должен быть, не более – 1,3 кг. |
|  | Топор \_\_\_ шт.  | Предназначен для обрубания веток и корней при тушении низовых пожаров. |