|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара и его количество** | **Функциональные характеристики** **и потребительские свойства товара** |
| Газодымозащитый комплект (самоспасатель фильтрующий)\_\_\_\_ шт. | Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов.Функциональные свойства:Время защитного действия самоспасателя - должно быть не менее 35 минут при воздействии продуктов горения в концентрациях установленных в ГОСТ Р 53261-2009, а по опасным химическим веществам в концентрациях установленных в ТР ТС 019/2011.В комплект газодымозащитного комплекта должны входить:- рабочая часть;- герметичная упаковка;- руководство по применению и паспорт (допускается на партию);- сумка (футляр). В рабочую часть самоспасателя должны входить: капюшон со смотровым окном и комбинированный фильтр.Потребительские свойства:Капюшон газодымозащитного комплекта для изоляции подмасочного пространства должен иметь внутреннюю систему самонатяжения оголовья, обеспечивающую плотное прилегание полумаски к лицу независимо от степени натяжения пользователем внешнего оголовья.Для повышения эргономических свойств газодымозащитного комплекта капюшон должен иметь не менее двух клапанов выдоха.Гарантийный срок хранения - не менее 6 лет. Год выпуска – не ранее 2016 года.Качество и безопасность газодымозащитного комплекта должны подтверждаться сертификатами соответствия на требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ и ГОСТ Р 53261-2009 и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». |