**Техническое задание**

**на комплект фильтрующе-сорбирующих элементов «Шанс»**

**или эквивалент**

|  |  |
| --- | --- |
| Комплект фильтрующе-сорбирующих элементов «Шанс» или эквивалент  \_\_\_ шт. | Предназначен для оснащения газодымозащитного респиратора «Шанс» или универсального фильтрующего малогабаритного самоспасателя «Шанс»-Е.  Комплект должен состоять из двух фильтрующе-сорбирующих элементов марки АВЕКСОР2 в герметичной металлизированной упаковке.  На упаковке должен быть ярлык с кратким описание товара, датой изготовления и номером партии.  Размер каждого фильтрующе-сорбирующего элемента должен быть высотой не более 40 мм, в диаметре не более 80 мм.  По своим защитным характеристикам комплект фильтрующе-сорбирующих элементов должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53261-2009.  Гарантийный срок хранения комплекта со сменными фильтрами - не менее 5 лет. |