Техническое задание

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара и его количество** | **Функциональные характеристики****и потребительские свойства товара** |
| Полка навесная для средств пожаротушения и защиты\_\_\_\_\_\_ шт. | Полка навесная предназначена для удобного и эстетичного хранения огнетушителя типа ОП-4 или ОУ-3, самоспасателя, огнестойкой накидки, или пожарно-спасательного комплекта всех модификацией.Полка должна быть изготовлена из оргстекла, толщиной 5-6 мм с двумя отделениями: для огнетушителя и средств индивидуальной защиты, согласно размеров и прилагаемому эскизу.Полка должна выдерживать вес нагрузки до 10 кг.В комплект поставки полки должны входить паспорт и инструкция по эксплуатации (1 шт.), специальные знаки (наклейки) M 04 и F 04 (2 шт.).Полка должна иметь транспортную упаковку, сохраняющий её товарный вид при транспортировке. |
| C:\Users\Калужин\Desktop\ПОЖХИМЗАЩИТА\Контейнеры\Полка навесная Шанс\Полка навесная с размерами .png  |